Исходные данные для проведения тендера на ямочный ремонт а/б покрытия, устройство и замену дорожных бордюров, устройство подъезда к подземному водоёму

				I. Ямочный ремонт а/б покрытия
  Состав работ:
   1. Ремонт а/б покрытия  толщиной до 70 мм с площадью ремонта до 5м2.- 216м2

			   II. Устройство и замена дорожных бордюров
  Состав работ:
   1. Разборка бортовых камней							57  п/м
   2. Установка бортовых камней							57  п/м
   3. Разработка грунта вручную							5,8  м3
   4. Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 15 см	          11,5  м2
   5. Устройство подстилающего слоя  из щебня толщиной 15 см	          11,5 м2
   6. Устройство покрытия толщиной 4 см из крупнозернистой
        а/б смеси								          11,5 м2
   7.  Устройство покрытия толщиной 4 см из мелкозернистой
        а/б смеси								          11,5 м2

			   III. Устройство подъезда к подземному водоёму
  Состав работ:
   1. Разработка грунта II группы с перемещением до 30 метров		90  м3
   2. Планировка площадей							          392  м2
   3. Устройство откосов								6,5  м3
   4.  Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 20 см	           392  м2
   5.  Устройство подстилающего слоя из щебня толщиной 20 см	           392  м2
   6.  Устройство покрытия толщиной 6 см из крупнозернистой
        а/б смеси								           392  м2
   7. Устройство покрытия толщиной 4 см из мелкозернистой
        а/б смеси								           412  м2

Данные предоставить до 20.06.2012г. (сметы, условия оплаты, аванс, срок гарантии)

		Начальник ОКСа                                                         В.Е. Аксенов

           конт. тел.
     917-469, 917- 425